Комплекты системы SAMREG предназначены для: труб холодного водоснабжения, дренажа скважин и канализации, водонапорных насосов. Отличительные особенности: автоматическое регулирование мощности, низкое электропотребление за счет уменьшения мощности при повышении температуры окр. среды.

Система SAMREG состоит из: секции, инструкции, упаковки.

Напряжение-------------------------------------------220 В

Удельная мощность--------------------------------16 Вт/м

Ширина--------------------------------------------------11.1 мм

Высота---------------------------------------------------4.5 мм

Внутренняя изоляция-------------------------------Полиолефин

Экран-----------------------------------------------------Оплётка из лужёных медных проволок

Внешняя оболочка-----------------------------------Полиолефин

Макс. t° рабочая--------------------------------------65 °C

Макс. t° воздействия--------------------------------85 °C

Сечение жил-------------------------------------------1.3 мм²

Длина секции-------------------------------------------от 1 до 20 метров

Питающий провод------------------------------------2 м

Гарантия-------------------------------------------------5 лет

Тип кабеля----------------------------------------------Саморегулирующийся