Комплект системы 17-SAMREG идеально подойдет для обогрева труб, кровли, обогрев внутри трубы (пищевой, легко устанавливается, с помощью устройства AKS-1 для ввода в трубу), обогрев резервуаров. Отличительные особенности: автоматическое регулирование мощности, низкое электропотребление за счет уменьшения мощности при повышении температуры окр. среды. Внутренняя изоляция из полиолефина, оплётка из лужёных медных проволок.

Система SAMREG включает в себя: нагревательную секцию, инструкцию, комплект для ввода в трубу AKS-1, упаковка.

Напряжение-------------------------------------------------220 В

Удельная мощность--------------------------------------17 Вт/м

Ширина-------------------------------------------------------11.1 мм

Высота--------------------------------------------------------4.5 мм

Внутренняя изоляция------------------------------------Полиолефин

Экран----------------------------------------------------------Оплётка из лужёных медных проволок

Внешняя оболочка----------------------------------------Фторполимер

Макс. t° рабочая-------------------------------------------65 °C

Макс. t° воздействия-------------------------------------85 °C

Сечение жил------------------------------------------------1.3 мм²

Длина секции----------------------------------------------- от 1 м до 30м

Питающий провод----------------------------------------2 м

Гарантия-----------------------------------------------------5 лет

Тип кабеля--------------------------------------------------Саморегулирующийся